Ausschreibungstext

Franke Beistellgerät Tassenwärmer

Für die Produktlinie Spectra und FoamMaster

Das Beistellgerät Tassenwärmer dient zur Vorwärmung und Bereitstellung von Tassen, Untertassen und Gläsern, die zur Bereitstellung von Getränken benötigt werden.

Technische Daten

Tassenwärmer: 3 Ablagen: ca. 120 Tassen

Anschlusswert: 230 V, 1LNPE, 300 W, 10 A, 50/60 Hz

Gewicht: netto bis max. 17 kg

Abmessungen: Breite: 300 mm

 Höhe: 570 mm (mit Standardfuß)

 Tiefe: 580 mm

Zulassungen: CE / CB / EMV

Ausführung

Alle wesentlichen Teile sind in Edelstahl rostfrei gefertigt. Die Gehäuseteile sind korrosionsgeschützt lackiert.

Merkmale und Ausstattung

Dem Design des Kaffeevollautomaten angepasst, besitzt der Tassenwärmer drei elektrisch beheizte Ablageflächen, Tropfschale und Tropfgitter. Ein separater Schalter, mit Kontrolllampe, hat die Funktion, das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Beim Einschalten leuchtet die Kontrolllampe. Die Temperatur ist werksseitig begrenzt eingestellt und wird über ein Thermostat geregelt. Der Tassenwärmer kann neben der Kaffeemaschine aufgestellt oder auch als Einzelgerät betrieben werden.

**Hersteller:** Franke Kaffeemaschinen AG (ISO 9001 zertifiziert)